**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2024**

**PROCESSO ADM. Nº.:** 42/2024

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.:** 17/2024

**FORMA DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO GLOBAL

CONSIDERANDO o disposto no § 3º do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), o Município de Formosa do Sul manifesta interesse na seguinte contratação:

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EPIs DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Descrição** | **Preço Unit.** | **Preço total** |
| 1 | 12 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO.– **TAMANHO 34** |  |  |
| 2 | 15 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – **TAMANHO 35** |  |  |
| 3 | 15 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS.- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – **TAMANHO 36** |  |  |
| 4 | 12 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS.- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 37** |  |  |
| 5 | 15 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS..- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 38** |  |  |
| 6 | 15 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 39** |  |  |
| 7 | 15 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,PRETO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO.PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL.PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 40** |  |  |
| 8 | 08 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 41** |  |  |
| 9 | 05 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 42** |  |  |
| 10 | 03 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 43** |  |  |
| 11 | 02 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – **TAMANHO 44** |  |  |
| 12 | 03 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 45** |  |  |
| 13 | 10 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 35** |  |  |
| 14 | 10 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO.PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL.PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 36** |  |  |
| 15 | 04 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 37** |  |  |
| 16 | 10 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 38** |  |  |
| 17 | 04 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 39** |  |  |
| 18 | 10 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS.- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **– TAMANHO 40** |  |  |
| 19 | 10 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 35** |  |  |
| 20 | 10 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 36** |  |  |
| 21 | 15 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 37** |  |  |
| 22 | 15 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 38** |  |  |
| 23 | 15 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 39** |  |  |
| 24 | 15 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 40** |  |  |
| 25 | 02 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 41** |  |  |
| 26 | 08 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 42** |  |  |
| 27 | 08 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 43** |  |  |
| 28 | 04 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 44** |  |  |
| 29 | 03 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 45** |  |  |
| 30 | 02 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL **- TAMANHO 46** |  |  |
| 31 | 10 | PAR | BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **- TAMANHO 37** |  |  |
| 32 | 10 | PAR | BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **- TAMANHO 38** |  |  |
| 33 | 10 | PAR | BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **- TAMANHO 39** |  |  |
| 34 | 10 | PAR | BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **- TAMANHO 40** |  |  |
| 35 | 15 | PAR | BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **- TAMANHO 41** |  |  |
| 36 | 10 | PAR | BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **- TAMANHO 42** |  |  |
| 37 | 10 | PAR | BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **- TAMANHO 43** |  |  |
| 38 | 10 | PAR | BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **- TAMANHO 44** |  |  |
| 39 | 05 | PAR | BOTINA BIQUEIRA DE AÇO OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO **- TAMANHO 39** |  |  |
| 40 | 40 | UN | PROTETOR SOLAR FPS 60 |  |  |
| 41 | 15 | UN | CAPA DE CHUVA TAMANHO P |  |  |
| 42 | 15 | UN | CAPA DE CHUVA TAMANHO M |  |  |
| 43 | 15 | UN | CAPA DE CHUVA TAMANHO G |  |  |
| 44 | 16 | UN | ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NA CORE INCOLOR, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. CA REFERENCIA 9722 |  |  |
| 45 | 10 | UN | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO NA COR INCOLOR E APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CA REFERENCIA 11268 |  |  |
| 46 | 10 | UN | AVENTAL IMPERMEAVEL CA REFERENCIA 11793 |  |  |
| 47 | 20 | UN | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA NA PALMA E NO DORSO, COM REFORÇO INTERNO ENTRE OS DEDOS NA REGIÃO DA PALMA, PUNHO COM AJUSTE EM ELÁSTICO, COSTURAS REALIZADAS COM LINHA NYLON, ALGODÃO OU ARAMIDA, PUNHO NO TAMANHO 20 CM, DEBRUM DE ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL. |  |  |
| 48 | 20 | UN | LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO, RECOBERTA EM LÁTEX CORRUGADO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS PONTA DOS DEDOS. POSSUI PALMA ANTIDERRAPANTE. REFERENCIA 11408 |  |  |
| 49 | 20 | UN | PROTETOR AURÍCULAR COM NRRFS DE 21 DB (A) OU MAIS DO TIPO ABAFADOR (CONCHA). REFERENCIA 14235 |  |  |
| 50 | 15 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 34** |  |  |
| 51 | 15 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 35** |  |  |
| 52 | 15 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 36** |  |  |
| 53 | 15 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 37** |  |  |
| 54 | 10 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 38** |  |  |
| 55 | 10 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 39** |  |  |
| 56 | 10 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 40** |  |  |
| 57 | 05 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 41 |  |  |
| 58 | 05 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 42 |  |  |
| 59 | 05 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 43 |  |  |
| 60 | 05 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 44 |  |  |
| 61 | 15 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 35** |  |  |
| 62 | 15 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 36** |  |  |
| 63 | 08 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 37** |  |  |
| 64 | 10 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 38** |  |  |
| 65 | 10 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 39** |  |  |
| 66 | 10 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 40** |  |  |
| 67 | 10 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 41** |  |  |
| 68 | 05 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 42** |  |  |
| 69 | 05 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 43** |  |  |
| 70 | 02 | PAR | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA **- TAMANHO 44** |  |  |
| 71 | 06 | UN | MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO G |  |  |
| 72 | 05 | UN | MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO M |  |  |
| 73 | 05 | UN | MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO P |  |  |
| 74 | 06 | UN | MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO G |  |  |
| 75 | 05 | UN | MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO M |  |  |
| 76 | 05 | UN | MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO P |  |  |

Deste modo, fica concedido o prazo de 03 (três) dias úteis (07/05/2024 a 09/05/2024) para a apresentação de propostas adicionais por eventuais interessados, nos termos da especificação do objeto acima referido.

Eventuais interessados poderão encaminhar a cotação/orçamento de forma eletrônica para o e-mail [licitacao@formosa.sc.gov.br](mailto:licitacao@formosa.sc.gov.br), (horário: 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min).

FORMOSA DO SUL, 06 de Maio de 2024.

**JORGE ANTONIO COMUNELLO**

**PREFEITO MUNICIPAL**