|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO DE SANTA CATARINA** | |
| **MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL** | |
| **ERRATA DE PUBLICAÇÃO**  **AVISO DE LICITAÇÃO** | |
| **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2022**  **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022** | |
|  | |
| **1.** No edital de licitação em epígrafe, publicado em 25/08/2022, quanto ao critério de julgamento do certame:  **ONDE SE LÊ:** | |
| **“MENOR PREÇO POR ITEM”**; | |
|  | |
| **LEIA-SE:** | |
| **“MENOR PREÇO GLOBAL”**.  **2.** Os itens 26 e 27 constantes no Anexo I do edital de licitação ficam acrescidos da descrição quanto à capacidade de vazão da água, passando a vigorar com a seguinte redação: | |
| **“Item 26 – CONJUNTO MOTO SUBMERSIVEL VERTICAL ATM 215/40 EST/ 2.5HP/440 MONO VOLTS, (4´´´) BOCAL DE DESCARGA ROSCADO NORMA BSP, CORPO DOS ESTAGIOS GG20, CRIVO(TELA) DE ENTRADA DE AGUA EM AÇO INOX E CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2.500 LITROS POR HORA. O ACOPLAMENTO DEVERA SEGUIR A NORMA NEMA,ROTORES EM AÇO INOXIDAVEL /BRONZE,EIXO HIDRAULICO EM AÇO INOX, DIFUSORES, MOTOR REBOBINAVEL,REFRIGERADO E LUBRIFICAD EXCLUSIVAMENTE A AGUA, INSTALADO.”**  **“Item 27 - CONJUNTO MOTO SUBMERSIVEL HORIZONTAL ATM 254/47EST/ 2.5HP/440 MONO VOLTS, (4´´´), CRIVO(TELA) DE ENTRADA DE AGUA EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2.500 LITROS POR HORA, ROTORES EM AÇO INOXIDAVEL /BRONZE, EIXO HIDRAULICO EM AÇO INOX, MOTOR REBOBINAVEL, REFRIGERADO E LUBRIFICADO EXCLUSIVAMENTE A AGUA, INSTALADO;”**  **3.** As demais disposições do presente edital permanecem inalteradas.  FORMOSA DO SUL, 01 DE SETEMBRO DE 2022.  **JORGE ANTONIO COMUNELLO**  **PREFEITO MUNICIPAL** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |